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1 Введение

Данный документ содержит руководство по эксплуатации Клиентского ПО обеспечения оповещения РШПИ.40386-01 из состава ТК ЕИС ПИВП.

ТК ЕИС ПИВП гибко настраивается месту установки с помощью:

· Изменяемых Параметров Системы (ИПС, см. п. 4.2 "Понятие о глобальных настройках ТК ЕИС ПИВП. Изменяемые системные параметры (ИПС)"), например: правила распределения ПИ по АРМ ТК ЕИС ПИВП; правила рассылки/пересылки сообщений ОВД.

· различных конфигурационных файлов,

· ресурсных файлов (пример: аэронавигационная информация (АНИ), данные картографии),

посредством настроек в графическом интерфейсе пользователя (ГИП) и специальных инструментов конфигурирования при внедрении, в процессе эксплуатации и модернизации.

1.1 Основные термины и определения

ТК ЕИС ПИВП оперирует следующими видами информации, см. таблицу 1.1‑1.

Таблица 1.1‑1
	Вид информации
	Описание

	Плановая информация (ПИ)


	Совокупность данных, описывающих собственно предметную область планирования ИВП в ТК ЕИС ПИВП. Например:

· план ИВП,

· сообщение ОВД (AFTN, NOTAM, СППИ и пр.)

· ограничение ИВП (как объект ПИВП)

· повторяющийся план полетов (РПЛ),

и пр.

	Информация о структуре ВП
	Совокупность данных, описывающих структуру ВП, путем сопоставления данным о границах элементов ВП (АНИ), данных об органах ОВД, ответственных за ОВД (ПИВП, УВД) в этих элементах:

	
	Аэронавигационная информация (АНИ)
	Совокупность данных, описывающих границы элементов ВП, их структуру и условия использования элементов. Например:
· точка маршрута ОВД

· маршрут ОВД (воздушная трасса)

· аэродром

· зона/район

· навигационное средство (VOR/DME)

· ограничение ИВП (как объект АНИ)

и пр.

	
	Информация об органах ОВД
	Совокупность данных, об органах ОВД, ответственных за ОрВД (ПИВП, УВД) в элементах ВП.

	Картографическая информация
	Совокупность данных картографии (картографическая подложка, данные топографии)

	Справочная информация
	Совокупность справочных данных, используемых в контексте ПИВП (типы ВС, бортовые номера ВС, авиакомпании, лицензии и сертификаты, страховки и др.).


В контексте изложения используются следующие определения и термины, см. таблицу 1.1‑2.

Таблица 1.1‑2
	Термин
	Описание

	Объект ПИВП
	Уникальная информационная единица хранимая в БД ТК ЕИС ПИВП, представляющая в ТК ЕИС ПИВП объект предметной области ПИВП. Например:

· объект плановой информации (ПИ),

· объект аэронавигационной информации (АНИ),

· объект справочной информации 
и пр.

	План ИВП, план полета, план.
	Объект ПИ план ИВП.

	Повторяющийся план полетов (РПЛ)
	Объект ПИ "повторяющийся план полетов (РПЛ)" - описывает регулярный план ИВП.

Объединяет в себе "полеты по расписанию" (RPL, Форма Р), а также "планы-графики" ИВП (запуск шаров-зондов, БВС, стрельбы пуски и взрывы).

	Ограничение ИВП (ОГР)
	Объект ПИ "ограничение ИВП" - объем ВП, ограниченный для ИВП, на некоторое время, для неких пользователей, вследствие деятельности по ИВП иных пользователей или по иным причинам.

Объединяет ряд родственных объектов предметной области ОВД: временный режим (ВР), местный режим (МР); кратковременное ограничение (КО); запретная зона (ЗЗ); опасная зона (ОЗ); зона ограничений (ЗО)и пр.

	Сообщение ОВД (ТЛГ)
	Объект ПИ описывающий формализованные/неформализованные сообщения, которыми обмениваются участники ОрВД в процессе деятельности по ОВД.

Например:

	
	Телеграмма (ТЛГ)
	- сообщение ОВД в формате телеграммы AFTN,

	
	NOTAM
	- сообщение ОВД в форме NOTAM,

	
	СППИ
	- сообщение СППИ.

	Суточный план полетов (СПП)
	Совокупность планов ИВП на заданные сутки по зоне ответственности органа ОВД (ЗЦ, ГЦ).

	Участники ОрВД
	Все субъекты, оказывающие влияние на ОрВД: пользователи ВП; органы ОВД (ПИВП, УВД); субъекты осуществляющие информационное обеспечение ОВД (СППИ, ЦАИ); ПВО; КП аэродромов; министерства, ведомства (Минтранс, Росавиация, Минобороны, ФСБ, и др.) и местные органы власти, выдающие разрешение на ИВП.

	Оператор, пользователь 
	Человек взаимодействующий с АИС (КСА, АСУ ТП).

Например: диспетчер/специалист ОВД, инженер-технолог по ОВД, системный инженер, системный администратор.

	Автоматизированное рабочее место (АРМ)  
	Совокупность аппаратных и программных средств, которые обеспечивают функционирование АИС и взаимодействие оператора с АИС.

Например: ЭВМ, средства ввода и отображения информации, периферийные устройства (принтеры, сканеры и пр.), системное и прикладное ПО АИС.

	Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ), интерфейс пользователя
	Совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих основное взаимодействие оператора с АИС.

Например: монитор, клавиатура, мышь и ПО, реализующее функции ГИП.

	Графический интерфейс пользователя (ГИП)
	Разновидность интерфейса пользователя, которая обеспечивает взаимодействие оператора АИС посредством обращения к различным графическим объектам (таблицы, графики, диаграммы, изображения и пр.), которые визуально представляют информацию на экране АРМ.

	Интерфейс командной строки (ИКС)
	Разновидность интерфейса пользователя, которая обеспечивает взаимодействие оператора с АИС путем ввода и отображения данных в виде строк символов.

Пример: терминал (консоль) ОС семейства UNIX

	Действие/функция
	Технологически выделенная функция обработки данных, доступная Оператору через ГИП АИС, либо выполняемая АИС автоматически.

	Событие
	Любое изменение состояния объекта ПИВП/АНИ (изменение, создание, или удаление) в ТК ЕИС ПИВП, инициированное Системой или Оператором; приём/передача в/из ТК ЕИС ПИВП команд и сообщений, посредством которых осуществляется взаимодействие ТК ЕИС ПИВП с Операторами и/или внешними абонентами.

Примеры событий: изменение состояния плана ИВП/ограничения при обработке сообщения ОВД, или по пультовой операции диспетчера ТК ЕИС ПИВП; создание плана ИВП по повторяющемуся плану полета (РПЛ); удаление объекта ПИВП, или АНИ; получение и обработка входящего сообщения ОВД; формирование и отправка исходящего сообщения ОВД.

	Пультовая операция
	Событие ТК ЕИС ПИВП, инициированное АИС пользователем средствами ГИП.

Когда говорят, что "событие произошло по пультовой операции", то этим подчеркивается, что оно исходило от Оператора, а не инициировано АИС автоматически (по внутреннему событию, по таймеру).

Пример: формирование и отправка сообщений ОВД (телеграмм AFTN) может быть выполнена, как оператором, так и системой автоматически; создание планов из RPL на дату или загрузка файлов из ГЦ ОрВД могут быть выполнены, как оператором, так и системой по расписанию.

	Документирование и воспроизведение информации
	Под документированием в ТК ЕИС ПИВП понимается:

· Периодическое (по расписанию, ИПС) перенесение ПИ из оперативных таблиц в архивные таблицы БД ТК ЕИС ПИВП;

· Ведение журнала событий (изменение ПИ, АНИ, пультовые операции диспетчеров и пр.), с указанием времени события в ТК ЕИС ПИВП.

Под воспроизведением в ТК ЕИС ПИВП понимается: 

Просмотр информации, собранной на этапе документирования в виде упорядоченных списков, с привязкой с системному времени.


В процессе обработки ПИ, одни объекты ПИВП/АНИ могут порождать другие объекты ПИВП/АНИ. 

Объект ПИВП/АНИ, порождающий другой объект, будем называть родительским объектом. 

Объект, порождаемый другим объектом, будем называть дочерним объектом.

Примеры таких объектов приведены в таблице 1.1‑3.

Таблица 1.1‑3
	Родительский объект
	Дочерний объект

	Повторяющийся план полетов (РПЛ)
	План ИВП на заданные даты

	Шаблон плана ИВП
	План ИВП

	Шаблон ограничения ИВП
	Ограничение ИВП (ОГР)

	Шаблон сообщения ОВД (например, ТЛГ AFTN)
	Сообщение ОВД

	План ИВП
	Сообщение ОВД.

Ограничение ИВП (ОГР).

	Сообщение ОВД (ТЛГ) (например: ТЛГ AFTN FPL, PLN, CHG)
	План ИВП

	Сообщение СППИ (например, AUP LARVM)
	Ограничение ИВП (ОГР).

Сообщение СППИ (например, IREJ)

	Ограничение ИВП (ОГР)
	Сообщение ОВД (например: ТЛГ AFTN RVM, RVI, сообщение СППИ, например AUP, UUP, CUP). 

ОГР на участках ВТ.

План ИВП типа SPW.

ТЛГ AFTN "представление на издание/отмену NOTAM в ЦАИ ГА".

	"Ограничение из приказа" (объект АНИ)
	ОГР (объект ПИВП)

	Сообщение (ТЛГ AFTN) NOTAM
	Объект ПИВП NOTAM

	Объект ПИВП NOTAM
	ОГР (объект ПИВП)


В контексте описания обработки информации используются понятия, см. таблицу 1.1‑4.
Таблица 1.1‑4
	Режим обработки
	Описание

	Автоматически
	Без участия оператора. Функция выполняется АИС по некому событию (например: по наступлению времени, по поступлению управляющего сигнала) или, когда требуется очень ограниченное участие Оператора (например, он должен запустить выполнение, но дальнейшее вмешательство Оператора в выполнение функции не требуется).

	Автоматизировано
	Для выполнения функции требуется участие Оператора.

Например, он должен через ЧМИ ввести некие параметры/ команды и запустить их выполнение. Он контролирует и подтверждает результат выполнения в интерактивном режиме.

	Вручную
	Оператор вводит данные через ГИП, запускает обработку данных (например: заполняет поля объекта ПИВП/АНИ).


1.2 Условные обозначения, принятые в документе

В документе приняты условные обозначения см. таблицу 1.2‑1.

Таблица 1.2‑1
	Значок
	Значение
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	Предостережение. Игнорирование помеченных им указаний может привести к критическим сбоям в системе, или к потере важной информации!
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	Предупреждение. Игнорирование помеченных им указаний, может привести к неверной обработке информации в данном приложении.
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	Важное пояснение. Игнорирование помеченных им указаний затруднит понимание работы.
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	Пояснение, подсказка.
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	Ссылка. Обычно указывает на иные документы, или чтобы выделить важную ссылку внутри документа.
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	Информация для специалистов по внедрению, инженеров-технологов ПИВП, системных администраторов. Обычно касается особенностей настройки поведения системы по месту эксплуатации с помощью Изменяемых Системных Параметров (ИПС) ТК ЕИС ПИВП.


1.3 Принятые сокращения
Сокращения, принятые в документе см.  Приложение А ""Перечень сокращений
1.4 Понятие о типе рабочего места АРМ в ТК ЕИС ПИВП
Тип рабочего места ("роль") АРМ в ЕИС ПИВП - определяется тем, какие сообщения на обработку и какой набор списков/папок ПИВП отображается в списке ПИВП "Рабочее место <тип рабочего места>".
[image: image7.png]


 Тип АРМ задается в подсистеме Технического Управления и Контроля (СТУК) ТК ЕИС ПИВП.

Увидеть роль данного АРМ в ТК ЕИС ПИВП можно главном окне ПИВП:

	В списках ПИВП
	- см. постфикс при названии ветки списков "Рабочее место <название рабочего места>", где <название рабочего места> из списка рабочих мест ТК ЕИС ПИВП (ИПС).

	В меню "Сервис/ Настройки"
	- см. в группе настроек "Пользователь/Информация о текущем пользователе", поле "Рабочее место".


1.5 Понятие о наборе полномочий пользователя в ЕИС ПИВП
Каждому пользователю (группе пользователей) ТК ЕИС ПИВП в подсистеме аутентификации и авторизации КСЗИ "Барьер" назначается набор полномочий ("роль" в) - разрешений на выполнение каких-либо функций ЕИС ПИВП (например: обработка входящих ТЛГ; Создание, правка, удаление ограничений ИВП; Редактирование адресной книги и т.д.).

Увидеть набор своих полномочий оператор ЕИС ПИВП может, войдя в Систему под своим уникальным логином, в главном окне ПИВП, меню "Сервис/Настройки", в группе настроек "Пользователь/Информация о текущем пользователе", в поле "Роль-Описание".

Если, войдя в Систему, пользователь видит, что ему недоступны какие-либо функции ЕИС ПИВП, которые он должен иметь согласно своим технологическим потребностям, то следует обратиться к лицу, ответственному за наделение пользователей полномочиями в ТК ЕИС ПИВП.

1.6 Правила описания формата ввода в полях
В данном руководстве, для описания формата ввода в полях объектов ПИВП/АНИ приняты следующие соглашения (см. таблицу 1.6‑1).

Таблица 1.6‑1
	Значение
	Описание

	Язык ввода
	РУС - кириллица,

LAT - латиница

Запись: "АААА. Регистр=верхний. РУС" означает, что подряд вводятся 4 буквы кириллического алфавита, в верхнем регистре.

	Регистр ввода
	Верхний/Нижний

Пример: РОЛРА - верхний регистр; ролра - нижний регистр.

	Формат
	9 - любая десятичная цифра от 0 до 9.

Пример: запись 999 обозначает три любые десятичные цифры.
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 Исключение сделано для ввода времени (ЧЧ.ММ) и даты 

(ДД.ММ.ГГГГ), т.к. это общепринятые обозначения (см. ниже).

	
	А -любая буква алфавита (возможные значения зависят от языка ввода (РУС или LAT).

Пример: запись АААА обозначает четыре любые буквы.

	
	Х - любая буква A-Z, или десятичная цифра от 0 до 9.

Пример: ХХААХ, т.е. допустимыми являются наборы символов: 91ВУ2, или Э4ДАЯ, или 7SWV0.

В частности, запись вида означает:

	
	"Х={A, K, M}"
	- что в позиции Х может стоять одно из значений, перечисленных списком в фигурных скобках.

	
	"Х{A, K, M}99"
	- что во второй позиции может стоять одно из значений, перечисленных списком в фигурных скобках.

	
	Х - подчеркнутое знакоместо означает, что должен быть введен именно тот символ, который указан в описании формата ввода.

Пример: К - необходимо ввести букву "К".

	
	[Х] - необязательная часть.

Пример: ААА[АА99][/А9999], т.е. обязательными являются только три первых буквы (например, ЖКИ или RWU), а допустимы наборы символов: ЖКИУД04/U1234, или ЖКИ/Э1234.

	
	<текст> - обозначает замещающий текст или описание символа.

	
	Пробел обозначается: "˽", либо "<пробел>".

	Ввод даты
	ДД.ММ.ГГГГ

Пример: 17.06.2009

	Ввод времени
	ЧЧ.ММ или ЧЧ:ММ

Пример: 21.35 или
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 Символ "обратный слэш" (\) при описании длинных путей к файлам и команд командной строки UNIX, не помещающихся на одной строке, обозначает продолжение длинной строки на следующей.
1.6.1 Ввод и отображение координат

Допустимые диапазоны значений координат:
Таблица 1.6‑2
	Величина
	Диапазон значений

	Широта
	[-90, +90]

	Долгота
	[-180, +180]


1.6.1.1 Формат ввода

В ТК ЕИС ПИВП ввод координат допускается в различных форматах:

В градусах, минутах, секундах:

Примеры:

999999С<пробел>9999999В

9999С<пробел>99999В

9999,9С<пробел>99999,9В

99<пробел>99,9С<пробел>999<пробел>99,9В

В целых градусах:

Таблица 1.6‑3
	Величина
	Диапазон значений
	

	Широта
	-90..+90
	Без знака, или со знаком "+"
	С.Ш.

	
	
	Со знаком "-"
	Ю.Ш

	Долгота
	-180..+180
	Без знака, или со знаком "+"
	В.Д.

	
	
	Со знаком "-"
	З.Д.


Аналогично, допустим формат ввода в градусах в виде десятичной дроби (для GPS):

	999
	<разделитель>
	99999

	Градусы
	точка или запятая
	Десятичные доли градуса до пятого знака после запятой

	Пример: 40.5 - 53.3 (координаты будут автоматически преобразованы к установленному единому формату отображения. См. ниже)


Для ускорения ввода координат по ВП РФ предусмотрена возможность ввода только числовых значений: 999999<пробел>9999999 без указания букв С/Ю/З/В. При автоматическом преобразовании к единому внутреннему формату представления координат, будет считаться, что первое число - северная широта, второе - восточная долгота.

1.6.1.2 Единый формат отображения координат в интерфейсе ПИВП

Единый формат отображения координат в интерфейсе ПИВП устанавливается из главного окна ПИВП, меню "Сервис/Настройки/Общее" группа "Формат вывода координат". Доступные форматы отображения приведены в таблице 1.6‑4.

Таблица 1.6‑4
	Широта
	Разделитель
	Долгота

	999999С
	<пробел>
	9999999В

	9999С
	<пробел>
	99999В

	9999,9С
	<пробел>
	99999,9В

	99<пробел>99,9С
	<пробел>
	999<пробел>99,9В


При вводе в полях ввода, при переходе в другое поле, по нажатию клавиш [Tab], или [Enter] производится автоматическое преобразование к заданному формату отображения.

2 Человеко-машинный интерфейс пользователя (ЧМИ) ТК ЕИС ПИВП
В данном разделе дано общее описание средств человеко-машинного интерфейса (ЧМИ), с помощью которых осуществляется взаимодействие Оператор-Система.

2.1 Состав ЧМИ ТК ЕИС ПИВП
Взаимодействие Оператора с ТК ЕИС ПИВП осуществляется с помощью аппаратно-программных средств/компонент человеко-машинного интерфейса (ЧМИ), см. таблицу 2.1‑1.
Таблица 2.1‑1
	Компонент ЧМИ
	Описание

	Аппаратные средства ЧМИ
	Экран АРМ, Манипулятор "Мышь", Клавиатура АРМ, Средства речевой связи

Состав аппаратных средств ЧМИ описан в п. 2.2 "Аппаратные средства ЧМИ".

	Программные средства ЧМИ
	Реализуются средствами графического интерфейса пользователя (ГИП), см. п. 2.6 "Программные средства ЧМИ ТК ЕИС ПИВП. Графический интерфейс пользователя (ГИП)".


2.2 Аппаратные средства ЧМИ

Аппаратные средства ЧМИ включают в себя, см. таблицу 2.2‑1.
Таблица 2.2‑1
	Аппаратное средство
	Краткое описание

	Экран АРМ
	Экран служит для визуального отображения элементов ГИП.

См. п. 2.7 "Рабочий стол и основные окна ТК ЕИС ПИВП",

п. 2.6 "Программные средства ЧМИ ТК ЕИС ПИВП. Графический интерфейс пользователя (ГИП)".

	Манипулятор "Мышь"
	Манипулятор "мышь" служит и для визуального обращения к объектам ГИП.

См. п. 2.3 "Манипулятор "мышь""

	Клавиатура АРМ
	Основное назначение клавиатуры - ввод в систему цифровой и буквенной информации.

п. 2.4 "Клавиатура АРМ"

	Средства речевой связи
	Телефон, гарнитура, переговорное устройство (спикерфон).

[image: image10.png]


 Описание средств речевой связи выходит за рамки данного РП. Обратитесь к соответствующей документации по месту эксплуатации Системы.


2.3 Манипулятор "мышь"
Манипулятор "мышь" используется для визуального обращения к объектам графического интерфейса. На АРМ диспетчерского состава ТК ЕИС ПИВП используется трехклавишная мышь.

В данном руководстве приняты следующие сокращения для названия клавиш мыши:

	ЛКМ
	- левая кнопка мыши

	ПКМ
	- правая кнопка мыши

	СКМ
	- средняя кнопка ("колесико-кнопка")


Мышь представлена на экране указателем ("курсором"). В зависимости от настроек и режима работы с объектами интерфейса, указатель мыши на экране может принимать различный вид (оговаривается в контексте описания).
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 Внешний вид указателя мыши определяются настройками оконного менеджера по месту установки и может отличаться от приведенного в данном руководстве.

Для выполнения операции над элементом графического интерфейса необходимо при помощи мыши "обратиться к объекту":

· Для ввода текста с клавиатуры необходимо, установить указатель мыши в поле ввода, и сделать одинарный щелчок ЛКМ (при этом, в поле ввода появляется мигающий "текстовый" указатель ("|"), отображающий текущую позицию ввода в строке. Этот принцип реализован в окнах ПИВП.

· Либо, для обращения к объекту достаточно установить указатель мыши на изображении этого объекта. При этом он будет визуально выделен (подсвечен), и тогда можно выполнять над ним действия. Этот принцип реализован на карте ПИВП (atd).

Основные операции с манипулятором "мышь" см. в таблице 2.3‑1.
Таблица 2.3‑1
	Действие с мышью
	Назначение

	"Щелчок"
	Обычно используется для активации окна, обращения к кнопкам, установки фокуса в поле ввода и позиции для ввода с клавиатуры, или для выделения строки списка

	"Двойной щелчок"
	Обычно используется для открытия окна объекта ("карточки") из списка, или для активации текстового ввода в поле.
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 Относится только к левой клавише (ЛКМ) мыши.

	"Зажать"
	Кнопка мыши нажимается и удерживается в нажатом положении.

Обычно используется чтобы временно отобразить некоторую информацию/окно.
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 Обычно относится к левой клавише (ЛКМ) мыши

	"Зажать и перемещать"
	Аналогично действию "Зажать", этом указатель мыши находится в поле подвижного/изменяемого в размерах объекта графического интерфейса пользователя. Обычно применяется, чтобы выполнять перемещение и изменение размеров окна.

	"Отпустить"
	Отпустить нажатую клавишу мыши.


2.4 Клавиатура АРМ
На АРМ диспетчеров ТК ЕИС ПИВП используется типовая алфавитно-цифровая клавиатура. В основном клавиатура используется для оперативного ввода в систему буквенно-цифровой информации.

В ряде случаев клавиатура может применяться вместо мыши для обращения к объектам графического интерфейса пользователя.

При работе с клавиатурой поле ввода текстовой информации должно быть активировано щелчком ЛКМ.

2.4.1 Переключение языка ввода

Переключение раскладки клавиатуры производится:

	· по нажатию комбинации клавиш [Alt+Shift]
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 Зависит от настроек Системы по месту установки и может отличаться от описанного в данном руководстве. См. технологическую документацию.

	· по щелчку ЛКМ на кнопке в панели управления окнами (см. п. 2.7.1 "Панель управления окнами").
	
	Текущее состояние раскладки отображается в панели инструментов в виде значков:

	
	
	RU
	- кириллица,

	
	
	EN
	- латиница.
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 Внешний вид элементов интерфейса определяются настройками по месту установки и может отличаться от приведенных в данном руководстве. См. технологическую документацию.
2.4.2 Основные операции доступные с клавиатуры

Клавиатура АРМ может быть использована для работы с окнами и элементами графического интерфейса пользователя. См. таблицу 2.4‑1.

Таблица 2.4‑1
	Клавиша/

Сочетание
	Назначение

	[Tab]
	Переход между полями ввода/элементами управления.

Автодополнение в полях ввода (если предусмотрено).

	[Shift+Tab]
	Действие аналогично клавише [Tab], но перемещение фокуса ввода происходит в обратном порядке.

	[Alt+Tab]
	Переключение между открытыми окнами на экране АРМ ПИВП 

	[↑]/[↓]
	Переход между строками текущего списка.

	[Home]/[End]
	Переход к началу/концу строки ввода.

Переход к первому/последнему столбцу в текущем списке.

	[Ctrl-a]
	Выделить весь текст в поле. Или все строки в списке.

	[Ctrl-c]
	Скопировать выделенный текст в буфер. См. п. 2.5 "Операции выделения, копирования/вставки текста в полях ввода".

	[Ctrl-x]
	Вырезать выделенный текст и поместить в буфер.

	[Ctrl-v]
	Вставить текст из буфера, справа от текущей позиции курсора.

См. п. 2.5 "Операции выделения, копирования/вставки текста в полях ввода".

	[Enter]
	Открыть карточку объекта ПИВП выделенного в текущем списке.

Переход на новую строку, при вводе данных в многострочном поле ввода. Например, в 15, 18, 19 поля плана или описания границы ограничения.

Завершение ввода в служебных окнах (аналогично нажатию кнопки "Ок"). Например: в служебных окнах, вызываемых из карточки плана/ограничения по кнопке [image: image16.png]


.

	[Alt+Shift]
	Переключение раскладки клавиатуры между кириллической и латинской (RU/EN).
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 Зависит от настроек Системы по месту установки и может отличаться от описанного в данном руководстве. См. технологическую документацию.

	[F5]
	Обновить текущий список ПИВП


2.5 Операции выделения, копирования/вставки текста в полях ввода

Для выделения текста в строке:

	1) Установить указатель мыши на начало текста и зажать ЛКМ:
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	2) "Протянуть" указатель, выделяя нужный текст:
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	3) Отпустить ЛКМ. В результате:
	а) Выделенный текст будет помещён в буфер.

б) Для него станет доступно контекстное меню ("Вырезать", "Копировать", "Удалить") по ПКМ.

	
	


Копирование/перемещение выделенного текста в целевое поле может быть выполнено:

	Через контекстное меню по ПКМ:
	Операции "Копировать"/"Вставить.

	Стандартно для UNIX-подобных систем, по СКМ.
	Установить указатель мыши в нужное место в целевом поле и нажать СКМ. В результате текст из буфера будет скопирован в целевое поле.

	По клавиатурным стандартным сочетаниям:
	[Ctrl+c] (или [Ctrl+x] для вырезания) в исходном поле, и [Ctrl+v] в целевом поле.

	"Перетаскиванием" с из поля в поле:
	(оговаривается особо)


2.6 Программные средства ЧМИ ТК ЕИС ПИВП. Графический интерфейс пользователя (ГИП)
Взаимодействие Оператор-Система осуществляется посредством графического интерфейса пользователя (ГИП), представленного следующими основными элементами, см. таблицу 2.6‑1.

Таблица 2.6‑1
	Элемент ГИП
	Описание

	Метафора рабочего стола
	Обеспечивает рабочее окружение ГИП на экране АРМ.

См. п. 2.7 "Рабочий стол и основные окна ТК ЕИС ПИВП"

	Списки объектов ПИ
	Обеспечивают доступ к спискам объектов ПИВП.

См. п. 2.8 "Списки ПИВП"

	Окна ("карточки") объектов ПИВП (ПИ/ПДИ, АНИ, справочной информации)
	Обеспечивают доступ к конкретным экземплярам объектов ПИВП.

См. п. 2.9 "Окно (карточка) объекта ПИВП"

	Окна программных инструментов
	Обеспечивают доступ к программным средствам и инструментам, например: "Окно контроля" плана, "Расчет нагрузки", "Редактор АНИ", "Редактор отчетов" и пр.

	Вспомогательные средства ввода
	Обеспечивают доступ к вспомогательным средствам и инструментам ГИП (меню, "календари").

	Карта ПИВП
	Обеспечивает доступ к картографическому представлению данных из контекстов ОрВД (ПИВП, УВД), допускающих картографическое представление (АНИ, данные о структуре ВП, данные топографии, данные о загрузке элементов ВП, информация наблюдения за фактическим положением ВС и пр.).


2.7 Рабочий стол и основные окна ТК ЕИС ПИВП
Графический интерфейс пользователя (ГИП) ТК ЕИС ПИВП, представлен на экране АРМ двумя основными окнами:

	· Окно планирования использования 
воздушного пространства ("Главное окно ПИВП")
	п. 3 "Главное окно ПИВП";

	· Окно отображения картографии 
и воздушной обстановки ("Карта ПИВП")
	


В конфигурация АРМ с двумя мониторами для отображения плановой и картографической информации используются отдельные мониторы.
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	Главное окно ПИВП и вторичные окна
	Окно карта ПИВП и вторичные окна


Рисунок 2.7‑1
На мониторах АРМ отображаются данные, см. таблицу 2.7‑1.

Таблица 2.7‑1
	На мониторе №1 отображаются:
	На мониторе №2 отображаются:

	Главное окно ПИВП и окна объектов ПИВП (план, РПЛ, телеграмма, ограничение)

Окно "Редактор АНИ" и окна объектов АНИ

Окно "Расчет нагрузки"

Окно идентификации пользователя
	Окно "Карта ПИВП"

Окно "Отображение" настройки отображения на карте ПИВП


Окно "Карта ПИВП" закреплено за одним из мониторов, остальные окна с помощью курсора мыши можно перемещать между мониторами.

Курсор перемещается с одного монитора на другой, как, если бы это был один общий монитор.

Для переключения фокуса мыши между окнами ПИВП, нужно выполнить щелчок в нужном окне. В текущем активном окне возможен клавиатурный ввод и операции с мышью.
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 Визуально активное окно отличается от неактивного тем, что рамка активного окна подсвечена контрастно, а у неактивного приглушена/обесцвечена.

	Активное окно
	Неактивное окно
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Рисунок 2.7‑2
2.7.1 Панель управления окнами 

Открытые и свернутые окна представлены значками в панели управления окнами (синонимы: "область уведомлений", "системный трей", "трей"), расположенной в нижней части монитора (рис 2.7‑3).

	
	Кнопки ("иконки") окон
	Дата/Время
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	Индикатор-переключатель раскладки клавиатуры
	


Рисунок 2.7‑3
[image: image25.png]


 Вид и состав информации, отображаемой на панели управления окнами, определяются системными настройками по месту установки и могут отличаться от приведенных в данном руководстве.

Каждому из окон (свернутому/развернутому) в "панели управления окнами" соответствует своя кнопка. См. таблицу 2.7‑2.

Таблица 2.7‑2
	Состояние окна
	Вид кнопки окна в панели задач

	Окно активно
	Кнопка зажата
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	Окно неактивно
	Кнопка отжата

[image: image27.png]InfoDoc






Поверх главных окон располагаются вторичные окна (окна объектов ПИ, АНИ, окна различных инструментов ТК ЕИС ПИВП). Переключение между вторичными окнами производится как с помощью мыши или по нажатию клавиш [Alt+Tab].

2.7.1.1 Контекстное меню, доступное в панели окон

По щелчку ПКМ на кнопке, соответствующей окну ПИВП в панели управления окнами, доступно контекстное меню. См. таблицу 2.7‑3.

Таблица 2.7‑3
	Пункт меню
	Назначение

	Minimize
	Свернуть окно в кнопку в панели окон.

	Unminimize
	Развернуть окно, свёрнутое в кнопку в панели окон, к которому было применено действие "Minimize".

	Maximize
	Развернуть окно во весь экран.

	Unmaximize
	Вернуть окну, к которому было применено действие "Maximize" прежний размер.

	Move
	Окно "приклеивается" к курсору и при движениях мыши следует за ней, пока не будет сделан однократный щелчок ЛКМ в данном окне.

	Resize
	Растягивание/сжатие окна в горизонтальном направлении.

	Always on Top
	Закрепить окно поверх остальных окон (так, что, при открытии новых окон, они не будут перекрывать данное окно).

См. п. 2.7.2.1 "Контекстное меню в заголовке окна"

	Close
	Закрыть окно
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 Вид и состав информации, отображаемой к панели управления окнами, определяются системными настройками по месту установки и могут отличаться от приведенных в данном руководстве.

2.7.2 Основные операции при работе с окнами

Основные операции при работе с окнами см. в таблице 2.7‑4.

Таблица 2.7‑4
	Операция
	Действия

	Обращение к окну
	Для того чтобы активировать ввод в окне, необходимо выполнить однократный щелчок ЛКМ в поле нужного окна.

	Перемещение окна
	Для перемещения окна следует:

1) Установить курсор мыши в поле заголовка окна.

2) Зажать ЛКМ и перемещать курсор по экрану. При этом, окно перемещается вслед за курсором.

3) Отпустить ЛКМ.
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 Если заголовок окна расположен вне пределов экрана, то перемещение окна выполняется следующим образом:

1) Установить курсор мыши в любом месте в поле окна.

2) Зажать клавишу [Alt] на клавиатуре АРМ.

3) Зажать ЛКМ и перемещать курсор по экрану. При этом, окно перемещается вслед за курсором.

4) Отпустить ЛКМ и клавишу [Alt].

	Изменение размера окна
	Для изменения размера окна (если такая операция для этого окна предусмотрена) используется графический элемент [image: image30.png]


, расположенный в левом/правом нижнем углу рамки окна.

Использование:
1) Установить курсор мыши в поле значка [image: image31.png]


. При этом, в поле появится графический элемент, например [image: image32.png]


, указывающий на то, что активирована функция "изменить размер окна".

2) Зажать ЛКМ и перемещать курсор. При этом размеры окна будут уменьшаться/увеличиваться в зависимости от направления движения курсора (внутрь окна или за его пределы);

3) Отпустить ЛКМ.

Если необходимо развернуть окно, чтобы она заняло весь экран, следует нажать на значок [image: image33.png]


 в заголовке окна. При вторичном нажатии на значке [image: image34.png]


, окну будет возвращен исходный размер.

	Свертывание окна в панель управления окнами
	Для "свертывания" окна в панель управления окнами (ПУО) следует:

Выполнить щелчок ЛКМ в поле значка [image: image35.png]


 в заголовке окна. В результате окно будет убрано с экрана, а в ПУО появится кнопка, соответствующая данному окну.

	Развертывание свернутого окна
	Для разворачивания свернутого в кнопку окна, следует:

Выполнить щелчок ЛКМ на кнопке свернутого окна на ПУО.

В результате, окно восстановится в прежних размерах на том месте, где оно было до сворачивания.

	Закрытие окна без сохранения внесенных изменений
	Закрыть текущее окно без сохранения введенной информации можно по нажатию [image: image36.png]


 в заголовке окна.

	Выполнение завершающих операций при работе с диалоговыми окнами
	В подавляющем большинстве случаев, для завершения операций ввода в окне, нужно нажать кнопку интерфейса:

"Ок", "Сохранить", либо "Применить".

В некоторых случаях (если в окне соответствующие кнопки не предусмотрены), завершение ввода производится по клавише [Enter] на клавиатуре АРМ (оговаривается особо).
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 Внешний вид окон и элементов интерфейса в них (цветовая схема оформления окна, вид "рамки" окна и кнопок управления окном) определяются системными настройками по месту установки и могут отличаться от приведенных в данном руководстве. Это никак не влияет функционал системы.

2.7.2.1 Контекстное меню в заголовке окна. Опции "Minimize, Maximize, Always on Top" и пр.
Из заголовка окна ПИВП доступно меню (см. таблицу 2.7‑5), обеспечивающее ряд функций для работы с окном.

Таблица 2.7‑5
	Пункт меню
	Назначение

	Minimize
	Свернуть окно в кнопку в панели окон.

	Maximize
	Развернуть окно во весь экран.

	Unmaximize
	Вернуть окну прежний размер после применения к нему Maximize.

	Move
	Окно "приклеивается" к курсору и при движениях мыши следует за ней, пока не будет сделан однократный щелчок ЛКМ в данном окне.

	Resize
	Растягивание/сжатие окна в горизонтальном направлении.

	Always on Top
	Позволить размещать дочерние окна ПИВП поверх главных окон.

Так, что, при переходе фокуса мыши с дочернего окна на родительское окно, дочернее окно не будет сворачиваться в панель, а будет закреплено поверх родительского. Это позволяет одновременно держать открытыми карту ПИВП, окна списков и объектов ПИВП/АНИ и обращаться к ним (за исключением, случаев, когда дочернее окно сделано т.н. модальным - пока оно не будет закрыто, обратиться к его родительскому окну нельзя).

Использование:

1) Вызвать нужное окно ПИВП.

2) Навести указатель на заголовок этого окна и вызвать по ПКМ контекстное меню, где выбрать пункт "Always on top".
3) Если необходимо, выполнить действие (2) для других окон, которые нужно держать открытыми поверх основных окон (при переключении между такими окнами, они будут скрываться друг под другом, оставаясь, при этом, поверх основного).

Для отключения этого свойства, войти в меню и снять настройку "Always on top". Либо, просто закрыть нужное окно - при следующем вызове, оно будет открыто в обычном режиме.

	Close
	Закрыть окно


2.8 Списки ПИВП
Доступ к информации ПИВП в ГИП ТК ЕИС ПИВП, организован в виде списков плановой информации (ПИ).

Список ПИВП - есть табличный линейный список (см. рис. 2.8‑1), в котором каждой строке списка отвечает объект предметной области ПИВП, например:

· План ИВП (ПЛАН),

· Повторяющийся план полетов (РПЛ),
· Сообщение ОВД (ТЛГ AFTN, NOTAM, СППИ и пр.),

· Ограничение ИВП (ОГР),

· Объект справочной информации,

· Объект аэронавигационной информации (АНИ) 
и пр.

Каждому объекту ПИ данного типа в списке соответствует одна строка.

	
	Колонка (столбец) таблицы
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	Выделенная строка таблицы
	Ячейка таблицы


Рисунок 2.8‑1
Ввод данных непосредственно в ячейки списков ПИВП/АНИ невозможен.

Доступ к объекту ПИВП производится через "карточку" объекта ("экранную форму", "окно", см. п. 2.9 "Окно (карточка) объекта ПИВП").

Вызов окна объекта ПИВП из списка производится:

	Вар. 1)
	По двойному щелчку ЛКМ в строке списка ПИВП/АНИ.

	Вар. 2)
	Выделить строку списка ПИВП однократным щелчком ЛКМ в любом месте строки списка. При этом строка будет выделена цветом и станет доступной для диалога. И открыть карточку объекта:

· через контекстное меню в списке ПИВП, доступное по однократному щелчку ПКМ в строке таблицы

· через меню "Файл/Открыть"

· по клавиатурной комбинации [Ctrl+o]


В результате будет открыто окно (карточка) объекта ПИВП.

2.8.1 Выделение строк/групп строк в списках ПИВП и вызов контекстного меню в списках
Основные операции в списках ПИВП см. в таблице 2.8‑1.

Таблица 2.8‑1
	Операция
	Действия

	Выделение одной строки
	Для выделения одной строки в табличном списке следует:

1) Навести указатель мыши на строку

2) Сделать в ней однократный щелчок ЛКМ. При этом строка будет выделена цветом и станет доступной для диалога (например, для: копирования выделенной строки, вызова контекстного меню, удаления строки, добавления новой строки выше/ниже выделенной).

	Выделение непрерывной группы строк 
	Для выделения непрерывной группы строк в табличном списке следует:

1) Навести указатель мыши на строку

2) Зажать ЛКМ и перетащить указатель мыши вверх/вниз по списку.

3) Отпустить ЛКМ. В результате, цветом будет выделена непрерывная группа строк списка и станет доступной для диалога.

	Выделение произвольного набора строк
	Для выделения произвольного набора строк в табличном списке следует:

1) Зажать клавишу [Ctrl] на клавиатуре АРМ.

2) Навести указатель мыши на строку. Сделать в ней однократный щелчок ЛКМ

3) Повторить (2) для других строк списка, которые необходимо выделить.

4) Отпустить клавишу [Ctrl]. В результате, строки будут выделены в списке цветом и станут доступны для диалога.
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 Описанные выше методы выделения строк в списках ПИВП могут быть использованы в комбинации.

	Вызов контекстного меню
	Вызов контекстного меню в списках ПИВП выполняется по щелчку ПКМ в строке/выделенной группе строк таблицы или на другом объекте интерфейса, для которого хотим вызвать меню.


2.9 Окно (карточка) объекта ПИВП

Объекты ПИВП (ПЛАН, ТЛГ, РПЛ, ОГР/ОГР, НОТАМ...), представлены в ГИП ТК ЕИС ПИВП своими окнами ("карточками").

Окно объекта ПИВП объединяет в себе набор элементов интерфейса для отображения и управления объектом данного типа.

Окно объекта ПИВП содержит основные элементы интерфейса, см. таблицу 2.9‑1.
Таблица 2.9‑1
	Элемент интерфейса
	Назначение

	Панель инструментов окна
	Служит для быстрого доступа к основным, наиболее часто используемым функциям по работе с объектом ПИВП.

Функции в панели инструментов объединены в группы, которые могут быть отображены/скрыты.
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 См. п. 2.11 "Управление отображением элементов интерфейса в панели инструментов окон ПИВП".

	Основная рабочая область
	Содержит группы элементов интерфейса, служащих для отображения и ввода параметров объекта ПИВП (поля ввода, табличные списки, графики работы, кнопки, чекбоксы, радиокнопки, комбобоксы и пр.)

	Панель меню окна
	Служит для доступа к различным данным и функциям по работе с объектом ПИВП, которые сгруппированы в меню окна объекта ПИВП.

	Вкладки окна
	Служат для организации доступа к различной информации по данному объекту ПИВП. См. таблицу 2.9‑2.


Информация в окне объекта ПИВП сгруппирована во вкладках окна. Полный набор вкладок зависит от типа объекта ПИВП (ПЛАН, ОГР, ОГР, ТЛГ, НОТАМ...), но все объекты ПИВП имеют следующие основные вкладки, см. таблицу 2.9‑2.

Таблица 2.9‑2
	Вкладка
	Содержит

	Вкладка "Основное"
	Основная информация, описывающая объект ПИВП данного типа.

Например, для ПЛАНА это: номер рейса, маршрут, АРД и время вылета, АРД посадки и время в полете, статус и состояние плана. Для ОГР это: тип, название, описание времени действия и геометрии объема ОГР и т.д.

	Вкладка "Ссылки"
	Список объектов ПИВП, с которыми данный объект ПИВП связан по ссылкам.

Например: ТЛГ может быть связана с ПЛАНом, который создан или изменен по этой ТЛГ.

ПЛАН будет связан с родительским РПЛ, по которому создана запись в суточном плане (СПП).

Ограничение ИВП (ОГР/ОГР) может быть связано с родительским ПЛАНом, по которому оно создано или с ПЛАНом, к которому привязано через Окно Контроля Плана ИВП. 

ОГР/ОГР на участках маршрутов ОВД (ВТ), рассчитанное по родительскому ОГР будет с ним связано по ссылке. И т.д.

	Вкладка "Журнал"
	Журнал событий по данному объекту ПИВП ("создан", "изменен" и пр.) с указанием:

· дата и время события (когда)

· РМ (где событие имело место: СЕРВЕР, АРМ)

· пользователь (кто инициировал событие: Ф.И.О., СИСТЕМА)

· описание события (что произошло)

· атрибуты события (что изменилось при событии)

	Вкладка "Диагностика"
	Содержит полный список диагностических сообщений, выданных ТК ЕИС ПИВП при обработке данного объекта ПИВП.


Остальные вкладки носят вспомогательный характер и обеспечивают доступ к более детализированной информации, специфичной для объекта ПИВП конкретного типа. Например: в плане ИВП на вкладке "Маршрут" отображается детальное разложение маршрута по плану, полученное в результате обработки плана в ТК ЕИС ПИВП; на вкладке "Конфликты" отображаются найденные конфликты данного объекта ПИВП с иными объектами.
2.10 Основные элементы графического интерфейса пользователя
В таблице 2.10‑1 приведены основные графические элементы управления, используемые в диалоговых окнах.

Таблица 2.10‑1
	Элемент

интерфейса
	Описание
	Управление событиями с помощью мыши

	Панель вкладок

[image: image41.png]Ofujee | Cepumu




	Выбор вкладок в пределах данного окна

Если текущая ширина окна не позволяет разметить все вкладки в панели, то они "скрываются" и, в левой части панели вкладок, отображается символ "разрыва" панели вкладок [image: image42.png]Ccbinkit | MapuwpyT



.

А в правой части панели вкладок отображаются кнопки [image: image43.png]y | ®akTuseckmit mi 4>




 для прокрутки панели вкладок вправо/влево в пределах текущей ширины окна.
	Щелчок ЛКМ на вкладке

открывает её.

	Кнопка

[image: image44.png]



	Кнопка, срабатывающая по однократному щелчку мыши и возвращающаяся в исходное (отжатое) положение после щелчка.
	Щелчок ЛКМ на поле кнопки

	Кнопка с фиксацией

[image: image45.png]



	Кнопка, сохраняющая свое текущее состояние после щелчка.

В зависимости от контекста применения, состоянием по умолчанию может быть, как зажатое, так и отжатое состояние.
	Щелчок ЛКМ на поле кнопки.

Состояния: кнопка отжата, кнопка зажата

	Радиокнопка

[image: image46.png]Kmiu
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	Кнопка, входящая в группу кнопок с зависимой фиксацией, служит для выбора одного из нескольких взаимоисключающих вариантов.
	Выполнить щелчок ЛКМ в поле значка, или на пояснительной надписи. Выбранный параметр выделяется тёмным кружком.

	"Чекбокс"

[image: image47.png]¥ Pefic




	Для установки/сброса какого-либо параметра
	Щелчок ЛКМ в поле чекбокса или пояснительной надписи.

Состояния:

"галочка" снята

"галочка" установлена

	Поле ввода

[image: image48.png]



	Представляет собой прямоугольник, внутри которого можно вводить текст с клавиатуры.
	Сделать одинарный щелчок ЛКМ внутри поля. В поле отобразится курсор в виде "|".

Ввести текст с клавиатуры.

	Вспомогательная кнопка

[image: image49.png]



	Если рядом с полем ввода расположена кнопка [image: image50.png]


, то это значит, что ввод в поле возможен не только с клавиатуры, но из вспомогательного окна (в некоторых случаях - только из окна).
	Нажать кнопку, ввести данные во вспомогательное окно.

	Комбобокс (выпадающий список)
[image: image51.png]



	Служит для выбора одного из значений, заданных списком, без возможности редактирования.
	Выполнить щелчок ЛКМ в поле кнопки. В результате, откроется список значений для выбора.

Щелчком в поле списка выбрать значение из списка. Выбранное значение отобразится в поле кнопки списка.

	Комбобокс + поле ввода
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	Сочетание однострочного текстового поля ввода и комбобокса. Позволяет вводить значение текст, как с клавиатуры, так и выбрать из списка.
	Сделать щелчок ЛКМ в поле и ввести в поле значение с клавиатуры. Или, выбрать значение, из списка.

	Комбобокс + поле ввода
[image: image53.png]1+2




, [image: image54.png]



Поле отображения с возможностью выбора из заданного списка значений
	Позволяет пошагово увеличивать/уменьшать/перебирать в цикле значение из списка.
	Щелчок ЛКМ на ▲ - увеличивает значение;

Щелчок ЛКМ на ▼ - уменьшает значение.

	Полоса прокрутки ("скроллинг")

[image: image55.png]


, [image: image56.png]



	Служит для перемещения по области отображения по вертикали/горизонтали, если она не помещается в окне целиком
	Навести указатель мыши на символ движка

Зажать ЛКМ и перетащить движок.

Отпустить ЛКМ.

Либо, выполнить щелчок ЛКМ по ◄/► на концах полосы прокрутки.

	Разделитель

("сплиттер")

[image: image57.png]


, [image: image58.png]



	Служит для оперативного изменения размеров полей в окне
	Навести указатель мыши на символ разделителя.

Зажать ЛКМ и перетащить разделитель до нужного положения.

Отпустить ЛКМ.

	Шкала с движком ("слайдер")

[image: image59.png]2812




	Для плавного изменения какого-либо параметра
	Навести указатель мыши на символ движка

Зажать ЛКМ и перетащить движок.

Отпустить ЛКМ.


Кроме указанных, в качестве элементов управления могут также выступать некоторые поля выделенного и расширенного формуляров сопровождения, поля списков и некоторые другие. (описание способов обращения к управляющим элементам см. по тексту руководства).

[image: image60.png]


 В зависимости от прав пользователя на операции над объектами ПИВП и/или от текущего состояния объектов ПИВП, элементы интерфейса ТК ЕИС ПИВП могут быть доступны (активны), или недоступны (неактивны). Графические объекты, соответствующие недоступным элементам управления (кнопки, пиктограммы, выпадающие списки и проч.) "обесцвечиваются" в графическом интерфейсе (примеры см. в таблице 2.10‑2).

Таблица 2.10‑2
	Элемент интерфейса
	Состояние и вид при отображении

	
	Активен
	Неактивен

	Пиктограмма/Значок/Кнопка
	[image: image61.png]
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	Выпадающий список

("комбобокс")
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	"Чекбокс"
	[image: image67.png]Peiic
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2.11 Управление отображением элементов интерфейса в панели инструментов окон ПИВП

Часть элементов интерфейса в панели инструментов окно ПИВП (для главного окна ПИВП и для окон объектов ПИВП) объединены в группы.

	Такие группы элементов помечены разделителем:
	[image: image69.png]LESE S






	С группами возможны следующие манипуляции:

	· Показывать/скрывать всю группу в панели инструментов
	п. 2.11.1 "Отображение/сокрытие группы элементов панели "

	· Изменять относительные размеры группы
	п. 2.11.2 "Изменение относительных размеров групп элементов интерфейса в окне ПИВП".

	· Размещать (пристыковывать) группу по периметру окна
	п. 2.11.3 "Перемещение групп элементов панели инструментов в окне ПИВП".


2.11.1 Отображение/сокрытие группы элементов панели инструментов

Для отображения/сокрытия группы элементов управления в панели инструментов следует:

	1) Сделать однократный щелчок ПКМ в панели инструментов окна ПИВП.

При этом откроется контекстное меню, в котором перечислены группы элементов интерфейса, которые можно отобразить:
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	2) Установить/снять чекбокс напротив имени группы.

В результате, отмеченная панель будет показана/скрыта, меню закроется:
	[image: image71.png]—

a ACK ARR CHG CNL 2

. Tenerpammei no peiicy | axtueckwit mapwpyt | Mpl <[V ‘






2.11.2 Изменение относительных размеров групп элементов интерфейса в окне ПИВП

Часть элементов интерфейса в панели инструментов объединены в группы. Такие группы элементов помечены разделителем [image: image72.png]LESE S




.

Если группа элементов интерфейса в панели инструментов окна ПИВП не полностью помещается в окне при данном размере окна, то такая панель помечается значком >>.
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Рисунок 2.11‑1
Чтобы элементы такой группы стали видны полностью следует:

	Вар. 1)
	Растянуть окно так, чтобы нужные элементы стали доступны.

	Вар. 2)
	Навести указатель мыши на значок >> и сделать однократный щелчок ЛКМ на нем:
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При этом, все элементы группы будут временно показаны:
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Но после того как указатель покинет группу, группа снова частично скроется. 

	Вар. 3)
	Навести указатель мыши на разделитель группы, следующей за значком >> и сдвинуть так, чтобы элементы панели стали видны. При этом будут свернуты другие группы.


2.11.3 Перемещение групп элементов панели инструментов в окне ПИВП

Пусть начальное состояние окна таково:
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Рисунок 2.11‑2
Пусть желательно более оптимально разместить элементы панели инструментов в окне:

поменять расположение групп элементов в панели инструментов, или разместить часть элементов по периметру рамки окна.

Для этого можно воспользоваться способностью элементов панели инструментов, объединенных в группы "пристыковываться" в определенных зонах окна - такие группы элементов помечены разделителем [image: image77.png]wHESE D



. Для этого необходимо:

1) Навести указатель мыши на разделитель. При этом вид указателя сменится на [image: image78.png]


 ("рука"), рис. 2.11‑3.
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Рисунок 2.11‑3
2) Зажать ЛКМ и перетащить группу элементов на новое место посадки.
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Рисунок 2.11‑4
	[image: image81.png]



	Суб-панель возможно посадить: в панели инструментов или справа/слева по контуру рамки окна.

	
	Нельзя разместить суб-панель вдоль нижней части окна.


О том, что выбранное место посадки готово принять суб-панель, говорит изменение размеров в месте посадки и появление пунктирной рамки в размер усаживаемой панели:
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Рисунок 2.11‑5
При подведении перемещаемой суб-панели близко к месту посадки, срабатывает "эффект магнита" - суб-панель сама притянется к месту посадки и встанет точно по нему:
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Рисунок 2.11‑6
3 Главное окно ПИВП

В данном разделе описано главное окно ТК ЕИС ПИВП -основной элемент ГИП ТК ЕИС ПИВП, обеспечивающий взаимодействие Оператор-Система (см. п. 3.2 "Описание главного окна ПИВП", рис. 3.2‑1).

3.1 Назначение главного окна ПИВП и инструменты для решения задач ПИВП, доступные из него
Из главного окна ПИВП обеспечивается доступ к информации ПИВП, различным функциям ТК ЕИС ПИВП, см. таблицу 3.1‑1.

Таблица 3.1‑1
	Доступ к чему...
	Где описано

	Доступа к спискам объектов ПИ:

	Планы ИВП (ПЛАН)
	

	Сообщения ОВД
	(ТЛГ AFTN,

СППИ)
	

	
	(NOTAM)
	

	Повторяющиеся планы полетов (РПЛ)
	

	Разрешения авиационных властей
	По планам ИВП
	

	
	По повторяющимся планам полетов (РПЛ)
	

	Ограничения ИВП (ОГР)
	

	Доступ к Архиву ПИ
	

	Справочники ПИВП
	

	Доступа к журналу событий ПИВП
	

	Доступа к отчётно-статистическим данным
	

	Доступ к настройкам ТК ЕИС ПИВП на данном АРМ
	п. 5 "Окно "Настройки". Настройка рабочих параметров",

п. 3.5 "Настройка отображения списков ПИВП"


Дополнительно через главное окно ПИВП могут быть вызваны инструменты для решения различных задач ПИВП и для конфигурирования ТК ЕИС ПИВП, см. таблицу 3.1‑2.

Таблица 3.1‑2
	Инструмент ПИВП
	Назначение/Где описано

	Расчет нагрузки
	Инструмент для решения задач организации потоков воздушного движения (ОПВД).

	Редактор аэронавигационной информации
	Инструмент для доступа к аэронавигационной информации (АНИ).

	Редактор отчётов
	Инструмент формирования отчетов по данным БД ТК ЕИС ПИВП и редактирования шаблонов отчетов.

	Редактор системных параметров
	(Инженеры-технологи, системные администраторы) 

Инструмент редактирования ИПС ТК ЕИС ПИВП.

	Редактор справочников
	(Инженеры-технологи, системные администраторы) 

Инструмент "Редактор справочников" редактирования ИПС ТК ЕИС ПИВП (не путать со справочниками ПИВП, доступными из списка "Справочники" ПИВП).

	Редактор папок
	(Инженеры-технологи, системные администраторы) 

Средство редактирования дерева списков ТК ЕИС ПИВП , настройки счетчиков и подсветки имен списков.

См. п. 3.5.1.1 "Настройка конфигурации списков. Инструмент "Редактор папок""

	Конфигурация колонок в списках
	(Инженеры-технологи, системные администраторы) 

Средство для сопоставления именам столбцов таблицы в БД ТК ЕИС ПИВП, имен в списках ПИ удобных для восприятия человеком, для добавления инструментов фильтрации специфических для данного списка ПИ.

См. п. 3.5.1.2 "Настройка конфигурации колонок в списках. Инструмент "Конфигурация колонок в списках""
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 Список доступных функций настраивается Администратором ТК ЕИС ПИВП. Доступность функций на данном АРМ определяется технологией обработки ПИ по месту эксплуатации Системы и задается правами доступа оператора (некоторые пункты меню могут быть заблокированы на конкретном АРМ или для конкретного пользователя).

3.2 Описание главного окна ПИВП

Главное окно ПИВП (рис. 3.2‑1) состоит из следующих основных элементов (рассмотрим на примере списка "Общие папки/Телеграммы/Входящие").

Главное окно ПИВП не имеет постоянного заголовка - он отображается автоматически в зависимости от того какой из списков ПИВП выбран для просмотра в поле "Список папок" (на рис. 3.2‑1 список "Общие папки/Телеграммы/Входящие").

	Панель меню
	Панель инструментов
	

	
	Инструменты фильтрации специфичные для текущего списка
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	Дерево списков ПИВП
	Область просмотра выделенного элемента списка

	
	Строка статуса
	Список объектов ПИВП


Рисунок 3.2‑1
Основные элементы интерфейса в главном окне ПИВП перечислены в таблице 3.2‑1.

Таблица 3.2‑1
	Элемент отображения
	Описание

	"Список папок"
	Отображает "дерево" папок ПИВП - иерархическую структуру именованных списков, содержащих объекты ПИВП.

По однократному щелчку ЛКМ на элементе дерева папок ПИВП, в поле списков будет отображено содержание этого списка.

См. п. 3.4 "Дерево списков (Список папок) плановой информации".

	Список объектов ПИВП
	Данные из БД ПИВП отображаются в списке ПИВП в виде таблицы, где каждой строчке отвечает объект ПИВП:

план ИВП (ПЛАН), повторяющийся план полетов (РПЛ), телеграмма (ТЛГ), ограничение (ОГР) и т .д.
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	По однократному щелчку ЛКМ на элементе списка, строка списка выделяется цветом, а в области просмотра отобразится подробная информация об элементе списка.

	
	
	По двойному щелчку ЛКМ на элементе списка, будет открыто окно просмотра/редактирования объекта ПИВП.

	Область просмотра
	Область просмотра элемента, выделенного в списке.

Из меню "Вид/Область просмотра" возможно: включить отображение области просмотра: (снизу/справа от панели списков), или отключить её (см. п. 3.3 Настройка вида главного окна ПИВП").

	Меню главного окна ПИВП 
	Меню главного окна ПИВП 

	Панель инструментов
	Панель инструментов главного окна ПИВП и отображения даты/времени.

	Строка статуса
	В строке статуса отображается различная дополнительная информация (количество планов в списке, количество прочитанных/входящих телеграмм в списке).
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	Главное окно ПИВП допускает настройку представления в целом, см. п. 3.3 "Настройка вида главного окна ПИВП".

	
	Также видимое представление данного списка ПИВП зависит от настроек отображения списка, см. п. 3.5 "Настройка отображения списков".


3.3 Настройка вида главного окна ПИВП

Главное окно ПИВП допускает настройку представления в целом, см. таблицу 3.3‑1.

Таблица 3.3‑1
	Настройка ГИП
	Описание

	Настройка вида областей просмотра из меню "Вид"
	п. 3.3.1 "Настройка вида областей просмотра из меню "Вид""

	Подгонка размера панелей с помощью мыши
	п. 3.3.2 "Подгонка размера панелей с помощью мыши"

	Окно "Информация по рейсу"
	Окно "Информация по рейсу"


3.3.1 Настройка вида областей просмотра из меню "Вид"

Настройка областей просмотра в главном окне ПИВП производится из раздела "Область просмотра "из меню "Вид" главного окна ПИВП.

Доступны следующие опции отображения, см. таблицу 3.3‑2:

Таблица 3.3‑2
	Опция меню "Вид"
	Назначение

	Область просмотра
	Показывать ли и где показывать область просмотра данных об объекте ПИ отвечающего выделенной строке списка.

См. п. 3.3.1.1 "Настройка положения области просмотра"

	Открыть список в 

отдельном окне
	Открыть список ПИ в отдельном окне.

См. п. 3.3.1.2 "Опция "Открыть список в отдельном окне""


3.3.1.1 Настройка положения области просмотра

Показывать ли и где показывать область просмотра данных об объекте ПИ, отвечающего выделенной строке списка, задается опцией меню "Вид/Область просмотра", см. таблицу 3.3‑3.
Таблица 3.3‑3
	Значение
	Описание

	Справа
	Справа от списка, рис. 3.3‑1 (а)

	Снизу
	Снизу списка, рис. 3.3‑1 (б)

	Нет
	Не отображать область просмотра, рис. 3.3‑1 (в).
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(а) Отображается справа от списка объектов ПИВП
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(б) Отображается снизу списка объектов ПИВП
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(в) Область просмотра не отображается


Рисунок 3.3‑1
3.3.1.2 Опция "Открыть список в отдельном окне"

Опция "Открыть список в отдельном окне" позволяет открыть текущий открытый список в отдельном окне, рис. 3.3‑2.
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Рисунок 3.3‑2
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	Можно открыть несколько экземпляров отображения списка в отдельных окнах.

	
	Доступ к ПИ данного списка независимый в главном окне ПИВП и в отдельном окне (можно задать разную фильтрацию и оперативные настройки отображения списка: сортировка, набор колонок списка).

	
	Область просмотра в отдельном списке будет располагаться согласно опции "Область просмотра" для главного окна ТК ЕИС ПИВП.


3.3.2 Подгонка размера панелей с помощью мыши

Подгонка размера панелей с помощью мыши:

1) Установить указатель мыши на разделитель ("сплиттер") между областями просмотра. При этом указатель изменит вид на рисунке 3.3‑3 (а, б).

2) Зажать ЛКМ и перетащить разделитель до нужного положения. Отпустить ЛКМ.

	[image: image93.png]<

Tun nnawa;
WHpexc BC:





а
	
	[image: image94.png]Tun nn
VHpexc
Mpasws




б


Рисунок 3.3‑3
3.4 Дерево списков (Список папок) плановой информации

В правой части главного окна ПИВП отображается "дерево" папок/списков ПИВП, рис. 3.4‑1.
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Рисунок 3.4‑1
	"Рабочее место

(<наименование РМ>)"
	- список папок ПИ на данном АРМ (или на данной группе АРМ, куда поступает однотипный поток ПИ, например: группа АРМ трассового сектора, группа АРМ внетрассового сектора, группа АРМ ведения ограничений ИВП, группа АРМ ОПВД и пр.).

В папке "Рабочее место (<наименование РМ>)" (далее для краткости -"Рабочее место...") доступна ПИ, предназначенная для обработки на данном АРМ, которая отобрана из ПИ ТК ЕИС ПИВП (на основании правил сортировки ПИ по АРМ, роли АРМ в технологической цепочке и оправ доступа оператора, заданных в настройках Системы).

	"Общие папки"
	- список папок со всей ПИ, доступной в БД ТК ЕИС ПИВП.

	[image: image96.png]


 В зависимости от настроек Системы, ПИ может быть доступной для редактирования, или только для просмотра.


Из папок доступны списки ПИВП - таблицы, из которых содержится плановая информация из БД ПИВП, окна для вызова функций загрузки, обработки и поиска соответствующей информации.

Папки/списки могут содержать вложенные папки/списки.
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	Если папка/список содержит подпапки/подсписки, то этот объект в дереве помечается [+]. Чтобы "развернуть" ветку подпапок/подсписков, следует сделать одинарный щелчок ЛКМ на значке [+]. При этом, значок сменит вид на [-].
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	Чтобы "свернуть" ветку подпапок/подсписков, следует сделать одинарный щелчок ЛКМ на значке [-].При этом, значок сменит вид на [+].


	[image: image99.png]



	Рядом с именами списков/папок в "дереве списков" ПИВП расположены счетчики -индикаторы числа объектов в данном списке/папке.

Если в каком-либо списке/папке ПИВП "дерева списков" ПИВП возникает состояние, требующее привлечения внимания оператора, то имя списка и его счетчики подсвечиваются. См. п. 6.3 "Подсветка имен списков. Счетчики объектов в списках"
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	Состав списков и правила распределения информации по спискам, зависят от назначения АРМ и являются ИПС ТК ЕИС ПИВП. Правила распределения информации по спискам могут изменяться в процессе настройки и эксплуатации Системы. См. технологическую документацию по обработке ПИ по месту эксплуатации Системы.


3.4.1 Список основных папок объектов ПИВП

Список основных папок объектов ПИВП (ФПЛ, ТЛГ, ОГР, РПЛ) см. в таблице 3.4‑1.

Таблица 3.4‑1
	Название папки/списка
	Описание и доступные действия в окне

	Мои папки - В папку "Мои папки (<наименование РМ>)" (далее для краткости -"Мои папки...") поступает информация, предназначенная для обработки на данном АРМ, отобранная из общего потока телеграмм, планов, ограничений, АНИ и др. информации на основании правил сортировки по АРМ, прав доступа, заданных в настройках системных параметров ТК ЕИС ПИВП, в соответствии с технологией обработки плановой и аэронавигационной информации принятой по месту эксплуатации Системы ТК ЕИС ПИВП.

	Телеграммы
	Списки входящих/исходящих ТЛГ на этом АРМ.

	Внутренняя почта
	Папка содержит телеграммы AFTN, передаваемые между АРМ групп планирования.

	Внетрассовый сектор
	Список планов по внетрассовому сектору на данном АРМ.

	Трассовый сектор
	Список планов по трассовому сектору на данном АРМ.

	Общие папки - В папку "Общие папки" поступает вся плановая информация доступная в БД ТК ЕИС ПИВП. (в зависимости от настроек ТК ЕИС ПИВП, может быть доступной с данного АРМ для редактирования, или только для просмотра).

	Телеграммы
	Списки входящих/исходящих ТЛГ ТК ЕИС ПИВП ГЦ

	Планы
	Списки планов ТК ЕИС ПИВП ГЦ.

	Разрешения
	Списки разрешений ТК ЕИС ПИВП ГЦ

	РПЛ
	Списки РПЛ ТК ЕИС ПИВП ГЦ

	Ограничения
	Списки ограничений ТК ЕИС ПИВП ГЦ

	Справочники
	Список справочников ТК ЕИС ПИВП ГЦ

	Архивы
	Доступ к архивам ТК ЕИС ПИВП ГЦ

	Поиск по журналу
	Доступ к протоколу (журналу) событий по объектам ТК ЕИС ПИВП ГЦ.


В списках объектов ПИВП по ПКМ в списке доступен вызов контекстного меню, специфического для текущего списка. См. в соотв. разделах.

3.5 Настройка отображения списков ПИВП
Настройки отображения списков доступны в ТК ЕИС ПИВП согласно таблице 3.5‑1.

Таблица 3.5‑1
	Настройка
	Базовые

настройки
	Пользовательские

настройки

	
	
	Представления
	Оперативные

настройки

	Конфигурация дерева списков
	+
	-
	-

	Состав колонок
	+
	+
	+

	Сопоставление псевдонимов названиям колонок в БД ТК ЕИС ПИВП
	+
	-
	-

	Фильтры в списках
	+
	+
	+

	Сортировка строк
	+
	+
	+

	Иконки в колонках вместо символьных значений
	-
	+
	-

	Правила подсветки строк и задания шрифта в ячейках
	-
	+
	-

	Счетчики при списках
	+
	-
	-

	Ширина колонок
	+
	-
	+

	Авто-перенос текста в ячейках
	-
	-
	+

	Число записей в списке
	-
	-
	+

	Интервал авто-обновления списка
	-
	-
	+


Настройки отображения списков ПИВП (см. таблицу 3.5‑1) делятся на:

	Базовые настройки
	- задаются Администратором при настройке Системы,

см. п. 3.5.1 "Базовые настройки списков ПИВП".

	Пользовательские 

настройки
	- задаются как Администратором, так и обычными пользователями в процессе работы,


3.5.1 Базовые настройки списков ПИВП
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	Для применения инструменты базовых настроек требует навыков создания SQL-запросов и знания структуры БД ТК ЕИС ПИВП, и соответствующих прав в ТК ЕИС ПИВП, поэтому он предназначен для Системных Администраторов от Эксплуатанта и специалистов по внедрению от Разработчика.


К базовым настройкам относятся настройки согласно таблице 3.5‑1.

Способ доступа к настройкам см. в таблице 3.5‑2.

Таблица 3.5‑2
	Инструмент
	Назначение

	Конфигурация списков ПИВП 
	Служит для настройки следующих параметров:

· Состав списков, отображаемых в дереве списков ПИВП

· Настройки подсветки имен списков и счетчиков объектов в дереве списков ПИВП.

Настройка производится инструментом "Редактор папок" из меню "Сервис/Дополнительные программы" главного окна ПИВП.

См. п. 3.5.1.1 "Настройка конфигурации списков. Инструмент "Редактор папок""

	Конфигурация колонок в списках ПИВП 
	Служит для настройки следующих параметров:

· Сопоставления внутренним именам столбцов в таблицах СУБД ТК ЕИС ПИВП, названий колонок в списке ПИВП, удобных для восприятия человеком.

· Задания формата отображения информации в колонке.

· Сопоставления колонке элемента фильтрации в списке.

Настройка производится инструментом "Конфигурация колонок в списках" из меню "Сервис/Дополнительные программы" главного окна ПИВП.

См. п. 3.5.1.2 "Настройка конфигурации колонок в списках. Инструмент "Конфигурация колонок в списках""


3.5.1.1 Настройка конфигурации списков. Инструмент "Редактор папок"

Инструмент "Редактор папок" (рис. 3.5‑1) служит для:
	· Добавления новых списков к дереву списков ТК ЕИС ПИВП
	п. 3.4 "Дерево списков (Список папок) плановой информации"

	· Настройки счетчиков и подсветки имен списков
	п. 6.3 "Подсветка имен списков. Счетчики объектов в списках"
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Рисунок 3.5‑1
3.5.1.2 Настройка конфигурации колонок в списках. Инструмент "Конфигурация колонок в списках"

Инструмент "Конфигурация колонок в списках" (рис. 3.5‑2) служит для:

	· Сопоставления именам столбцов таблицы в БД ТК ЕИС ПИВП, имен в списке ПИ удобных для восприятия человеком
	п. 2.8 "Списки ПИВП";

	· Для добавления в панель инструментов фильтрации специфических для данного списка ПИ
	


[image: image103.png]KOHGTYPaUyA KoNoHOK CINCKOB.

Twun cnucka:

Tenerpammel

Yaanute

[Howep @
Cepust
OTnpasuTens
Komy
Copepxatne
NpuksTo 8
OTnpaeneto &
ObpaboTara 8
VcTouHnK
Tun

Nanka
NpounTaro
Lnnxa

®

CocTostme
LnarHocTuka
Peiic

Alle

Teein

OTebin

Crnuuncre 2

NobanTb Yaanute BHu3

M Konokku B 6ase:
Ha3BaHue KoNoHKY: Homep

Bcrn/biBaloluas N0ACKaska:  Homep TenerpamMbl

LLnpuka (no ym.): 180 |2

®opwmar:

v/ MokazbigaTs (Mo ym.)

v OUALTPYeMas KONOHKa

JneMeHT punbTpauMn:  PenakTop TekcTa -

CnpaBouHyk:

CoxpaHuTs || akphiTe





Рисунок 3.5‑2
4 Настройки ТК ЕИС ПИВП
В данном разделе описаны основные типы настроек ТК ЕИС ПИВП и доступные инструменты настройки ТК ЕИС ПИВП.

4.1 Иерархия настроек ТК ЕИС ПИВП
Настройки, задающие правила предметной логики в ТК ЕИС ПИВП условно можно разделить на следующие уровни, см. таблицу 4.1‑1:

Таблица 4.1‑1
	Уровень
	Описание. Как задаются

	Общесистемные 

("глобальные") 

настройки ТК ЕИС ПИВП
	Задают правила предметной логики для всей ТК ЕИС ПИВП.

Например: вообще включить/отключить автоматическую отправку ОГР в КСА УВД, СППИ.

См. п. 4.2 "Понятие о глобальных настройках ТК ЕИС ПИВП. Изменяемые системные параметры (ИПС)"

	
	Задаются через изменяемые системные параметры ТК ЕИС ПИВП (ИПС), разработчиком и/или инженером технологом ПИВП при конфигурировании Системы по месту эксплуатации.

	
	Системные параметры ТК ЕИС ПИВП 

(SYS_PARAMS)
	ИПС редактируется инструментом "Редактор системных параметров".

Вызов инструмента "Редактор системных параметров" выполняется из главного она ПИВП, меню "Сервис".

	
	Справочники ТК ЕИС ПИВП
(REF_BOOKS)
	ИПС редактируется инструментом "Редактор справочников".

Вызов инструмента "Редактор системных параметров" выполняется из главного она ПИВП, меню "Сервис".

	Настройки для определенных типов объектов ПИ


	Управляют и уточняют применение правил уровня "глобальный" для определенных типов объектов ПИ и в связи с другими объектами.

Например: как активировать ОГР в сопряженной КСА УВД, отправлять в СППИ, в зависимости от типа ОГР, типа связи ОГР-ПЛАН.

Задаются Разработчиком и/или инженером-технологом ПИВП при конфигурировании Системы по месту эксплуатации.

	Настройка рабочих параметров ТК ЕИС ПИВП на данном АРМ. 
	Служат для настройки интерфейса ТК ЕИС ПИВП в части обработки и отображения форм объектов ПИВП (планов, телеграмм, ограничений), а также для настройки отображения объектов ПИВП на карте.

См. п. 5 "Окно "Настройки". Настройка рабочих параметров ТК ЕИС ПИВП на АРМ.".

	Настройки для конкретных объектов ПИ
	Уточняют применение правил уровней "глобальный" и "групповой" для конкретных экземпляров объектов ПИ.

Например: отправлять/не отправлять автоматически в СППИ, данное ОГР.

Задаются операторами ТК ЕИС ПИВП (специалистами соответствующих направлений) в процессе эксплуатации Системы.


4.2 Понятие о глобальных настройках ТК ЕИС ПИВП. Изменяемые системные параметры (ИПС)
ТК ЕИС ПИВП гибко настраивается месту установки с помощью так называемых Изменяемых Параметров Системы (ИПС). К ИПС относятся, например: правила распределения ТЛГ по очередям; правила обработки ПИ (проверка корректности входных данных и классификация ошибок; выдача диагностики); правила формирования, рассылки/пересылки сообщений ОВД и пр.

В данном руководстве для общности изложения к ИПС ТК ЕИС ПИВП отнесены параметры, из таблицы 4.2‑1.

Таблица 4.2‑1
	Тип ИПС
	Чем редактируется

	Системные параметры (SYS_PARAMS)
	ИПС редактируется инструментом "Редактор системных параметров" (SysParamsEditor).

Вызов этого инструмента  выполняется из главного она ПИВП, меню "Сервис".

	Справочники
(REF_BOOKS)
	ИПС редактируется инструментом "Редактор справочников" (RefBookEditor).

Вызов этого инструмента выполняется из главного она ПИВП, меню "Сервис" .
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 Следует различать понятия "справочники ПИВП" как ИПС, и "справочники ПИВП" из списков ПИВП "Общие папки/Справочники".
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	Инструменты редактирования ИПС доступны для пользователей, наделенных соответствующими правами в Системе (Системный Администратор, Инженер-технолог ПИВП, Разработчик).

	
	[image: image106.png]


 Подробно о работе с инструментами редактирования ИПС см. документ "Руководство по ведению изменяемых параметров ТК ЕИС ПИВП" из состава ЭД ТК ЕИС ПИВП.
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	В руководствах по ТК ЕИС ПИВП информация о настройках ИПС помечается значком [image: image108.png]


.


5 Окно "Настройки". Настройка рабочих параметров ТК ЕИС ПИВП на АРМ.

Инструмент "Настройки" (рис. 5.2‑1), предназначен для настройки интерфейса ТК ЕИС ПИВП в части обработки и отображения форм объектов ПИВП (планов, телеграмм, ограничений), а также для настройки отображения объектов ПИВП на карте.

5.1 Файл конфигурации ПИВП на данном АРМ
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 Настройки ТК ЕИС ПИВП на данном АРМ сохраняются в файлах, см. таблицу 5.1‑1.

Таблица 5.1‑1
	Конфигурационный файл
	Описание

	PIVP.conf
	Файл настроек "по умолчанию", созданный администратором;

	pivp_<имя пользователя>.conf
	Персональный файл настроек для данного пользователя {имя пользователя, пароль}.
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 Когда пользователь изменяет настройки Системы через окно "Настройки", то изменения записываются в этот файл.


Если на данный АРМ в первый раз заходит пользователь <имя пользователя>, который ещё ни разу не работал на этом АРМ, то при этом автоматически создается копия файла настроек PIVP.conf, под именем pivp_<имя пользователя>.conf и загружается в pivp для этого пользователя.

При выходе из Системы на данном АРМ, текущее состояние настроек автоматически сохранятся в персональный файл настроек. Эти настройки будут автоматически применены при следующем входе данного пользователя на этом АРМ.

Пользователю доступны следующие действия с конфигурациями согласно таблице 5.1‑2.

Таблица 5.1‑2
	Действие
	Описание

	"Загрузить

по умолчанию"
	Если пользователь хочет "откатиться" к настройкам по умолчанию (PIVP.conf), то он может загрузить в окно "Настройки" файл PIVP.conf.

	"Ок" 
	Сохранить текущее состояние окна "Настройки" в свой pivp_<имя пользователя>.conf.

	"Сохранить

по умолчанию"
	Сохранить текущее состояние настроек из своего pivp_<имя пользователя>.conf в PIVP.conf на данном АРМ.
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 Только для пользователя с правами администратора.


5.2 Инструмент "Настройки"

Инструмент "Настройки" доступен из меню "Сервис/Настройки..." в главном окне ПИВП.

Настраиваемые параметры разбиты по разделам (рис. 5.2‑1). Для доступа к нужному разделу следует сделать щелчок ЛКМ на названии этого раздела в поле списка разделов.

	Список разделов параметров 
	Область настройки рабочих параметров в разделе
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Рисунок 5.2‑1
В инструменте "Настройки" доступны следующие настройки ТК ЕИС ПИВП, см. таблицу 5.2‑1.

Таблица 5.2‑1
	Раздел настроек
	Где описано

	Общее
	Раздел "Настройки/Общее" содержит общие настройки интерфейса ТК ЕИС ПИВП.

	Списки планов
	Раздел "Настройки/Списки планов" содержит настройки для работы со списками планов ПИВП .

	Работа с телеграммами
	Раздел "Настройки/Работа с телеграммами" содержит настройки для работы с телеграммами ПИВП.

	Работа с планами
	Раздел "Настройки/Работа с планами" содержит настройки для работы с планами ПИВП.

	Работа с ограничениями
	Раздел "Настройки/Работа с ограничениями" содержит настройки работы с ограничениями ИВП.

	Работа с РПЛ
	Раздел "Настройки/Работа с РПЛ"  содержит настройки работы с повторяющимися планами полётов .

	Отображение на карте
	Раздел "Настройки/Отображение на карте" содержит настройки отображения маршрутов и ограничений на карте ПИВП.

	Пользователь
	Раздел "Настройки/Пользователь" содержит информацию о текущем пользователе и АРМ.

	Окно контроля
	Раздел "Настройки/Окно контроля" определяет вид "Окна контроля".

	Связь планов и ограничений
	Раздел "Настройки/Связь планов и ограничений"  содержит настройки синхронизации, связанных планов и ОГР.

	Звуковые оповещения
	п. 5.3 "Раздел "Настройки/Звуковые оповещения"


5.3 Раздел "Настройки/Звуковые оповещения"
Раздел "Настройки/Звуковые оповещения" (рис. 5.3‑1) содержит настройки правил выдачи звуковых оповещений на АРМ по событиям в ТК ЕИС ПИВП.
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Рисунок 5.3‑1
Описание элементов интерфейса в разделе "Звуковые оповещения" см. в таблице 5.3‑1.

Таблица 5.3‑1
	Элемент интерфейса
	Описание

	Группа настройки звуковых оповещений на АРМ при наличии необработанных срочных телеграмм:

	Ч/бокс "Подавать на этом РМ звуковой сигнал при наличии необработанных срочных телеграмм"
	Подавать на этом РМ звуковой сигнал при наличии необработанных срочных ТЛГ ("Срочность"=СС).

	Комбобокс "Файл"
	Выбор звукового файла, который будет проигрываться при данном событии.

	Группа настройки звуковых оповещений на АРМ при наличии необработанных файлов РПЛ:

	Ч/бокс "Подавать на этом РМ звуковой сигнал при наличии необработанных файлов РПЛ"
	Подавать на этом РМ звуковой сигнал при наличии необработанных файлов РПЛ, 

	Комбобокс "Файл"
	Выбор звукового файла, который будет проигрываться при данном событии.

	Настройки звуковых оповещений на АРМ по произвольным входящим ТЛГ,

(по типу, срочности, адресу отправителя, содержанию):

	Список "Назначение звуковых файлов по типам телеграмм"
	Служит для добавления правил сопоставления событию (входящая ТЛГ) звукового файла. Описание см. в таблице 5.3‑2.

	Кнопки "+/-"
	Добавить новую/удалить выделенную строку правила в списке назначения звуковых файлов по типам ТЛГ


Описание столбцов таблицы "Назначение звуковых файлов по типам телеграмм", см. в таблице 5.3‑2.

Таблица 5.3‑2
	Столбец
	Описание

	Вкл
	Правило включено/отключено:

	
	0
	- отключено,

	
	1
	- включено.

	Условия срабатывания сигнала:

	Срочность
	Срочность ТЛГ (СС, ...)

	Адрес
	ТЛГ с указанного адреса AFTN

	Тип ТЛГ
	Тип ТЛГ (FPL, PLN, DEP, ARR,...)

	Текст
	ТЛГ содержит указанный текст.

	Вид

поиска
	Выбрать метод поиска по тексту ТЛГ:

	
	ПОДСТРОКА
	- поиск заданной строки символов. 

Аналогично заданию в поле "Текст",
В поле "Что искать" ввести искомую строку.
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 Если в строке присутствуют спецсимволы 

(*, ?, [ ] и пр.), то они НЕ будут интерпретироваться поисковым механизмом, как специальные, а будут восприняты как обычный текст.

	
	ПО МАСКЕ
	- поиск по заданному шаблону. 

Ввести в поле "Что искать" шаблон состоящий из искомого текста и спецсимволов (*, ?, [ ] и пр).

[image: image115.png]


 Если в строке присутствуют спецсимволы, то они будут интерпретироваться поисковым механизмом как специальные.

Если символы *, ?, [ ], нужно искать, именно как часть обычного текста, то при записи шаблона их нужно "экранировать" символом "\" ("обратный слэш").

Примеры: \*, \?, \[, \].

	
	РЕГ. ВЫРАЖ
	- задание сложных шаблонов поиска с использованием языка регулярных выражений.

Ввести в поле "Что искать" регулярное выражение.

Это самый общий и мощный механизм поиска, но он требует от пользователя навыков составления регулярных выражений. Рекомендуется для использования Системными Администраторами, Инженерами-технологами ПИВП. Обычным пользователям рекомендуется использовать более простые типы шаблонов поиска "Подстрока" и "Маска".
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 Заданные здесь правила сопоставления СОБЫТИЕ ТК ЕИС ПИВП - ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ хранятся в ИПС

	Параметры звукового сигнала, проигрываемого по событию:

	Аудиофайл
	Выбор аудио-файла, который будет проигрываться при выполнении условия.
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 Файлы из этого списка хранятся в каталоге, который задается ИПС:

Например, /sintez/sintez/data/sounds

	♫
	► - принудительно воспроизвести выбранный файл


Использование:

1) В зависимости от типа события, по которому нужно выдать звуковые оповещения, выбрать:

	· По необработанным срочным ТЛГ
	и выбрать звуковой файл из к/бокса "Файл"

	· По необработанным файлам РПЛ
	и выбрать звуковой файл из к/бокса "Файл"

	· По произвольным входящим ТЛГ
	и добавить новое правило в список "Назначение звуковых файлов по типам телеграмм"


2) Добавить строку нового правила сопоставления событию звукового файла, по нажатию кнопки "+".

3) В строке задать правило согласно таблице 5.3‑2. И нажать "ОК"

Если необходимо, добавить еще строку правила.

6 Автоматическое оповещение диспетчера по событиям в ТК ЕИС ПИВП
В ТК ЕИС ПИВП обеспечивается автоматическое воспроизведение на АРМ оповещений следующих типов:

1) Счетчики у папок ПИВП в дереве папок. Если в данной папке появляется сообщение, требующее особого внимания, то папка окрашивается в красный цвет. Это может сопровождаться звуковой сигнализацией (ИПС).

2) Окна оповещения, всплывающие на фоне главного окна ПИВП.
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 Для каждого типа оповещений можно указать список АРМ, где они появляются (ИПС).

3) Сообщения, принимаемые и рассылаемые с использованием АНС ПД и ТС.

Оповещения генерируются по различным системным событиям ТК ЕИС ПИВП, см. таблицу 5.3‑1.

Таблица 5.3‑1
	Вид оповещения
	Описание

	Окно "Информация"
	См. п. 6.2 "Оповещение о не приходе данных и телеграфных сообщений по планам ИВП, предусмотренных расписанием их доставки"

	Всплывающее окно, привязанное к системной панели.
	См. п. 6.1 "Всплывающая подсказка об изменении статуса ограничений"

	Системная телеграмма
	ТК ЕИС ПИВП в адрес АРМ диспетчера, генерирует системную ТЛГ, которая попадает в очередь системных сообщений на АРМ диспетчера.

Объекты ПИВП, по событиям с которыми связано данное сообщение, доступны из вкладки "Ссылки" телеграммы.

	Подсветка имен папок и счетчиков в списках ПИВП
	Если в данной папке появляется сообщение, требующее особого внимания (например, срочная или аварийная ТЛГ), то эта папка окрашивается в красный цвет.
См. п. 6.3 "Подсветка имен списков. Счетчики объектов в списках"

	Звуковые оповещения
	Выдавать звуковые оповещения на АРМ по заданным событиям ТК ЕИС ПИВП.

Настройка выполняется через "Настройки/Звуковые оповещения", см. п. 5.3 "Раздел "Настройки/Звуковые оповещения"".

	Всплывающее окно
	Оповещение об одновременном редактировании одного и того же объекта ПИВП на разных АРМ.

6.4 "Оповещение об одновременном редактировании одного и того же объекта ПИВП на разных АРМ"
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 Тип событий, по которым выдаётся оповещение и вид соответствующих диагностических сообщений, определяются ИПС ТК ЕИС ПИВП.

6.1 Всплывающая подсказка об изменении статуса ограничений

В ТК ЕИС ПИВП обеспечивается автоматическое оповещение диспетчер об изменении статуса ограничений в системе ТК ЕИС ПИВП, в виде всплывающих окон, см. рис 6.1‑1.
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Рисунок 6.1‑1
Возможно извещение по следующим событиям:

· "Скоро вступит в действие ограничение"

· "Вступило в действие ограничение"

· "Ограничение вне временного интервала"

· "Скоро окончит действие ограничение"

· "Закончило действие ограничение"

По однократному щелчку ЛКМ в поле окна нотификации, будет открыта карточка соответствующего ограничения.

По однократному щелчку по значку [image: image121.png]


 в окне нотификации, оно будет закрыто.

6.2 Оповещение о не приходе данных и телеграфных сообщений по планам ИВП, предусмотренных расписанием их доставки

В ТК ЕИС ПИВП обеспечивается автоматическое оповещение диспетчера о не приходе данных и телеграфных сообщений по планам ИВП, предусмотренных расписанием их доставки (ИПС), в виде окна "Информация", рис. 6.2‑1.
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Рисунок 6.2‑1
В окне "Информация" возможно выполнение действий согласно таблице 6.2‑1.

Таблица 6.2‑1
	Элемент управления
	Назначение

	Кнопка "Показать подробности"
	Открыть карточку плана.

	Кнопка "Отложить"
	Отложить оповещение на заданное время. 


6.3 Подсветка имен списков. Счетчики объектов в списках

Рядом с именами списков/папок в "дереве списков" ПИВП расположены счетчики -индикаторы числа объектов в данном списке/папке.

Если в каком-либо списке/папке ПИВП "дерева списков" ПИВП возникает состояние, требующее привлечения внимания оператора, то имя списка и его счетчики подсвечиваются соответственно таблице 6.3‑1.

Таблица 6.3‑1
	Текст в начертании имени 

списка/папки/счетчика объектов
	Значение

	обычный чёрный
	Обычное состояние. Имя списка и количество объектов в нем.

	жирный чёрный
	В списке имеются объекты, требующие привлечения внимания оператора.

	жирный красный
	В списке имеются объекты, требующие немедленного вмешательства оператора.
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	При этом подсвечиваются все списки/папки, расположенные в данной ветви "дерева списков" ПИВП, выше уровня списка, где собственно возникло состояние, вызвавшее сигнализацию (таким образом, если состояние возникло на нижнем уровне списка, то информация о нем гарантированно "всплывет" на самый верхний уровень и может быть оперативно отслежена оператором).

Например: в приведенном ниже списке входящих сообщений ОВД есть непрочитанные ТЛГ, или срочная ТЛГ:
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<Имя папки> [N1,N2], где:

N1 - всего непрочитанных входящих сообщений в списке,

N2 - количество непрочитанных срочных сообщений.

	
	Также возможно включить звуковую сигнализацию о возникновении таких событий, например, выдавать на РМ звуковой сигнал при наличии необработанных срочных сообщений.
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	Правила подсветки имен папок и включение отображения счётчиков для данного списка, индивидуальны для каждого списка и являются ИПС ТК ЕИС ПИВП.

Обратитесь к технологической документации по месту установки.

	
	Для настройки служит инструмент конфигурации списков "Редактор папок", доступный пользователю с правами Администратора ТК ЕИС ПИВП. См. п. 3.5.1.1 "Настройка конфигурации списков. Инструмент "Редактор папок"".


6.4 Оповещение об одновременном редактировании одного и того же объекта ПИВП на разных АРМ
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 Доступ к одному и тому же объекту ПИВП (ПЛАН, ТЛГ, ОГР, РПЛ) с разных АРМ ТК ЕИС ПИВП не блокирующий. 
В БД ПИ сохраняются изменения того пользователя, кто последний выполнил действие "Сохранить".

Если объект ПИВП уже редактируется на АРМ#1, тогда, при начале редактирования объекта ПИВП на АРМ#2, в строке состояния окна объекта ПИВП появляется сообщение:

"Сейчас редактируется на РМ <название РМ> (<имя пользователя>)"
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 Чтобы увидеть это сообщение должна отображаться строка состояния. В меню "Вид" ТЛГ должен быть установлен чекбокс "Строка состояния").

При этом:

Для сообщений ОВД (ТЛГ):

Если в "Настройки/Работа с телеграммами"  ТК ЕИС ПИВП установлено "Скрывать в очереди телеграммы, открытые на других РМ", то ТЛГ открытые на других АРМ будут скрыты в списке ТЛГ на обработку.

Для планов (ПЛАН) и ограничений ИВП (ОГР):

Отслеживаются изменения только на вкладке "Общие".

При этом на окне объекта ПИВП (плана, ограничения), в заголовке окна появится значок "*", то это означает, что началось редактирование, если "*" нет, то редактирование не началось и происходит только просмотр.

	Изменениями 

считаем:
	Правки в полях карточки объекта ПИВП.

	
	Для ограничений: если ограничение утверждено, то для его изменений через меню "График" требуется привлечение "пультовых операций" (из меню "Действия"), для них изменения не отслеживаются.

	Изменениями 

НЕ считаем:
	Что не считаем изменением объекта ПИВП в БД (т.е. не ставим признак "*" редактирования объекта в заголовке окна объекта):

	
	Для планов
	- не отслеживаются изменения в поле "Категория".

	
	Для ограничений
	- не отслеживается редактирование поля "Информация".


При перекрестном редактирования с двух АРМ, после ввода 1-го символа, второму подключившемуся РМ к редактированию объекта ПИВП выдается сообщение:

"План в данный момент редактируется на следующих РМ:

<название РМ> (имя пользователя) Продолжать?" : "Да"/"Нет"

К ограничению выдается сообщение:

"Ограничение в данный момент редактируется на следующих РМ: <название РМ> (<имя пользователя>). Продолжать? : "Да"/"Нет"

	Если выбрать "Да"
	- разрешается одновременное редактирование.

	Если выбрать "Нет"
	- объект ПИ вернется в первоначальное состояние.
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	Если, во время редактирования плана пользователем, происходят изменения в плане по пришедшей телеграмме, то будут автоматически обновлены поля в группе "Свойства" окна "ПЛАН":

· "Статус плана"

· "Категории"

· "Вылет"

· "Посадка"


Приложение 1 Перечень сокращений

	Кириллические

	АДП
	Аэродромный диспетчерский пункт

	АИС
	Автоматизированная информационная система

	АФИЛ
	План полета, поданный с борта ВС

	АНС ПД и ТС
	Сеть авиационной фиксированной электросвязи (см. AFTN)

	АХР
	Авиа-хим. работы

	АРВ
	Аэродром вылета

	АРД
	Аэродром

	АРП
	Аэродром посадки

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место оператора АС, КСА, АСУ (например, диспетчера планирования ИВП)

	АРМ-Е
	АРМ ведения АНИ и картографии

	AРР
	Сообщение о прибытии (ARR)

	АС
	Автоматизированная система (например: АИС - автоматизированная информационная система, АСУ - автоматизированная система управления)

	АСР
	Аварийно-спасательные работы

	АСУ
	Автоматизированная система управления;

	АС УВД
	Автоматическая система управления воздушным движением

	БА
	Боевая авиация

	БВС
	Беспилотное воздушное судно (см. БПЛА)

	БД
	База данных (используется как сокращение для СУБД)

	БПЛА
	Беспилотный летательный аппарат (см. БВС)

	ВПСМ
	Воздушное пространство свободной ремаршрутизации (см. англ. FRA)

	ВВП
	Верхнее воздушное пространство

	ВД
	Воздушное движение

	ВИ
	Вектор-измеритель

	ВП
	Воздушное пространство

	ВО
	Воздушная обстановка

	ВПП
	Взлетно-посадочная полоса

	ВР
	Временный режим

	ВРЛ
	Вторичный радиолокатор

	ВС
	Воздушное судно (как пилотируемое так и нет)

	ВТ
	Воздушная трасса (маршрут ОВД)

	ГА
	Гражданская авиация

	ГИП
	Графический интерфейс пользователя (от англ. GUI - Graphical User Interface)

	ГЦ
	Главный Центр планирования ИВП ЕС ОрВД (ГЦ ЕС ОрВД)

	ДЕП
	Сообщение о вылете (DEP)

	ДЕСТ
	Аэродром назначения

	ДЛА
	Сообщение о задержке вылета (DLA)

	ЕС ОрВД
	Единая система организации воздушного движения Российской Федерации

	ЗАР
	Запасной аэродром

	ЗЗ
	Запретная зона 

	ЗО
	Зона ограничений

	ЗНС
	Заместитель начальника смены

	ЗЦ
	Зональный центр планирования ИВП (устар., заменено РегЦ - Региональный Центр Планирования)

	ИВП
	Использование воздушного пространства

	ИКАО
	Международная организация гражданской авиации (от англ. ICAO - International Civil Aviation Organization)

	КО
	Кратковременное ограничение

	ИПС
	Изменяемый параметр системы

	КСА
	Комплекс средств автоматизации

	ЛА
	Летательный аппарат

	ЛКМ
	Левая клавиша мыши

	МДП
	Местный диспетчерский пункт

	МО
	Министерство обороны

	НОТАМ
	Извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, процедур обслуживания и правил обслуживания, или информацию об опасностях, своевременное предупреждение о которых имеет важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов. Транслитерация от NOTAM (Note To AirMan)

	ННЭ
	Ниже Нижнего Эшелона

	НС
	Начальник смены

	ОВД
	Организация воздушного движения

	ОГР
	Ограничение ИВП

	ОЗ
	Особая зона

	ОГР
	Ограничение использования воздушного пространства

	ОМЯ
	Опасные метеоявления

	ОПВД
	Организация потоков воздушного движения

	ОЯП
	Опасные явления погоды

	ПАК УС
	Программно-аппаратный комплекс удаленного согласования [разрешений Росавиации]

	ПАП
	Промежуточный аэродром посадки

	ПВО
	Противовоздушная оборона

	ПВС
	Пилотируемое воздушное судно

	ПД
	Плановые данные

	ПДИ
	Планово-диспетчерская информация

	ПИВП
	Планирование использования воздушного пространства

	ПКМ
	Правая клавиша мыши

	ПКС
	Потенциальная конфликтная ситуация

	ПЛН
	Утверждение плана ИВП (PLN)

	ПО
	Программное обеспечение

	ПОД/ПДЗ
	Пункт обязательного донесения/пункт донесения по запросу

	ППМ
	Промежуточный пункт маршрута

	ПУО
	Панель управления окнами

	ПЭВМ
	Персональная электронно-вычислительная машина

	РегЦ 
	Региональный Центр Планирования ИВП (заменил устар. ЗЦ)

	РЖИ
	Сообщение об отмене действия ограничения ИВП (RVI)

	РЖМ
	Сообщение о введении в действие ограничения ИВП (RVM)

	РЛИ
	Радиолокационная информация

	РМ
	Рабочее место (см. также АРМ)

	РПИ
	Район полетной информации (FIR)

	РПЛ
	Повторяющийся план полетов (RPL)

	РТС
	Радиотехнические средства

	РДЦ
	Районный Диспечерский Центр ЕС УВД

	РЭ
	Руководство по эксплуатации

	СКМ
	Средняя клавиша мыши ("колесико-кнопка")

	СПП
	Суточный план полетов

	СППИ
	Система Представления Планов полетов по Интернет

	СТУК
	Система Технического Управления и Контроля

	СУБД
	Система управления базами данных (см. БД)

	ТЛГ
	Телеграмма ОВД, как формализованная по ТС2013 так и нет.

	ТССОП
	Телефонная сеть связи общего пользования

	УВД
	Управление воздушным движением

	ФИО
	Фамилия Имя Отчество

	ФИР
	Район полетной информации (транслитерация от англ. FIR - Flight Information Region)

	ФПЛ
	Сообщение плана полета в формате ИКАО (FPL)

	ФС
	Формуляр сопровождения

	ЦНЛ
	Отмена плана ИВП (CNL)

	ЧМИ
	Человеко-машинный интерфейс

	ЭД
	Эксплуатационная документация


	Латинские


	AFTN
	Aeronautical Fixed Telecommunication Network (Сеть авиационной фиксированной электросвязи)

	CDR
	Conditional Route (Условный маршрут ОВД)

	FIR
	Flight Information Region (Район полетной информации, РПИ)

	FRA
	Free route airspace (Воздушное пространство свободной ремаршрутизации, ВПСМ)

	GUI 
	Graphical User Interface (Графический интерфейс пользователя, ГИП)

	ICAO
	International Civil Aviation Organization (Международная организация гражданской авиации)

	NOTAM
	A notice distributed by means of telecommuni-cation containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations

	RVSM
	Reduced Vertical Separation Minima (Cокращенные минимумы вертикального эшелонирования)
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� Стандартные латинские аббревиатуры для сообщений ОВД и ПИВП см. в ТС2013.








