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Формат А4М



[bookmark: _GoBack]Серверное программное обеспечение (ПО) централизованного сбора, обработки и распределения плановой информации (СОРПИ) для корректного запуска требует наличия программного окружения в виде сервисного ПО комплекса средств технического управления и контроля (СТУК). При этом, ПО СОРПИ передает информацию о своем состоянии ПО СТУК, а ПО СТУК выполняет перезапуск ПО СОРПИ.

Все процессы ПО СОРПИ имеют конфигурационные файлы, располагающееся 
в каталоге:
<домашний каталог пользователя>/.config/Vniira/

Все процессы ПО СОРПИ имеют CLI параметры запуска, которые выводятся командой:
<имя процесса> --help

Мониторинг работы ПО СОРПИ:
Все процессы ПО СОРПИ записывают информацию о своей работе в файлы журналов  (log-файлы), которые располагаются в каталоге:
<домашний каталог пользователя>/logs

Все процессы (кроме AutoPlanEis) записывают информацию о своем состоянии в таблицы БД, см. Таблица 1
Таблица 1
	Процесс
	Таблица БД

	AutoTlgEis
	FAILURE_GUARD_TLG

	PivpServerEis
	FAILURE_GUARD

	DBWatcherEis
	FAILURE_GUARD_DBW
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