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Формат А4М

Серверное программное обеспечение (ПО) обеспечения оповещения для корректного запуска требует наличия программного окружения в виде сервисного ПО комплекса средств технического управления и контроля (СТУК). При этом, ПО СООП передает информацию о своем состоянии ПО СТУК, а ПО СТУК выполняет перезапуск серверного ПО обеспечения оповещения..

Все процессы серверного ПО обеспечения оповещения имеют конфигурационные файлы, располагающееся в каталоге:
<домашний каталог пользователя>/.config/Vniira/

Все процессы серверного ПО обеспечения оповещения имеют CLI параметры запуска, которые выводятся командой:
<имя процесса> --help

Мониторинг работы серверного ПО обеспечения оповещения:
[bookmark: _GoBack]Все процессы серверного ПО обеспечения оповещения взаписывают информацию о своей работе в файлы журналов  (log-файлы), которые располагаются в каталоге:<домашний каталог пользователя>/logs

		2
Формат А4М

